**ERRATA Nº 1 – LICITAÇÃO CASAL Nº 33/2022 – ELETRÔNICA – LRE**

**OBJETO:** contratação de empresa fornecedora de produtos químicos em **03 LOTES**, conforme descrição no Anexo I – Termo de Referência.

A) Lote 1 - 1.200.000 Kg BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SÓDIO) para entrega fracionada do produto num período de 24 meses,

B) Lote 2 - 2.000.000 Kg de SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO para entrega fracionada do produto num período de 24 meses e

C) Lote 3 - 5.000.000 Kg de POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC12) para entrega fracionada do produto num período de 24 meses para uso em estações de tratamento de água (ETA´s) da Companhia de Saneamento de Alagoas– CASAL.

1. Servimo-nos do presente para informar:

**As descrições dos LOTES 01 e 02 contidas no Anexo II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, estão duplicadas. Porém as descrições contidas no item 4, subitem 4.2. do Termo de Referência, está correta, bem como a descrição do objeto a ser licitado. Portanto, para MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS considerar as seguintes descrições:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01 – LIC 33/2022** | | | |
| **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **QUANT.**  **(KG)** | **VALOR**  **UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **Carbonato de Sódio (Barrilha Leve)**   * Para um contrato de 24 meses; * Em sacos de 25 Kg * Deve atender aos requisitos da NBR 15.784. Dosagem Máxima de Uso de Interesse: 50ppm * Teor Mínimo de 98,50% em Na2CO3 * Teor Máximo de 0,5% de NaCl * Teor Máximo de 0,04% em Na2SO4 * Teor Máximo de 150 ppm em CaO * Teor Máximo de 150 ppm de MgO * Teor Máximo de 30 ppm de Fe2O3 | **1.200.000** | R$ | R$ |
| **LOTE 02 – LIC 33/2022** | | | |
| **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **QUANT.**  **(KG)** | **VALOR**  **UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **Sulfato de Alumínio Ferroso Líquido**   * Para um contrato de 24 meses; * Deve atender aos requisitos da NBR 15.784. Dosagem Máxima de Uso de Interesse: 100 ppm * Estado Físico: Líquido * Cor: Marrom Claro * Teor Mínimo de 7,50% em Al2O3 * Teor Máximo de 1,20% em Fe2O3 * Densidade em torno de 1,35 g/cm3 a 25 °C | **2.000.000** | R$ | R$ |
| **LOTE 03 – LIC 33/2022** | | | |
| **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **QUANT. (KG)** | **VALOR**  **UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **Policloreto de Alumínio – PAC 12**   * Para um contrato de 24 meses; * Deve atender aos requisitos da NBR 15.784. * Dosagem Máxima de Uso de Interesse: 50 ppm * Estado Físico: Líquido * Cor: Amarelo Claro * Aparência: Límpido * Teor Mínimo de 10,0% em Al2O3 * Densidade mínima de 1,25 g/cm3 a 25 °C * Basicidade mínima %: 25%Teor Mínimo de 10,0% em Al2O3 | **5.000.000** | R$ | R$ |

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 06 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

**Kyvia Virginia Bahamondes Murta**

Pregoeira - ASLIC/CASAL

**Adely Roberta Meireles de Oliveira**

Autoridade Competente e Assessora da ASLIC/CASAL